妇科检查床技术参数

1.床面尺寸：1400mm×600mm（±10mm）。
2.起背调节范围：0~70°。
3.台面整体升降范围：650mm~850mm。
4.臀板起落调节范围：0~15°。
5.全电动操作，手术台体位调节全部由电动完成升降、起落等功能。
6.具有电子超载保护装置。
7.具有一键式操作的手动控制器。
8.脚轮采用4个转向轮设计，具有电动刹车（或机械刹车）功能。
9.床身主体结构使用碳钢和不锈钢材质制造，精密焊接，底座、升降柱、刹车柱均采用304不锈钢包覆。
10.具备防电磁干扰功能。
★配置清单：
1	床体	1	台 
2	麻醉架	1	个 
3	搁臂板	1	对 
4	托腿架	1	对 
5	把手	1	对 
6	污物盆	1	个 
7	床垫	1	张 
8	手控器	1	个 
9	电源线	1	根 
10	固定器	7	个 

