1、 移动柜式主机 
2、 最大使用体积150m3, 额定循环风量≥1500m3/h;
3、 采用等离子体消毒灭菌
4、 等离子体发生器使用寿命≥30000 小时； 
5、 人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒 
6、 设备持续工作1h, 对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.99%, 对体积为 150m3 室内空气中的自然菌的平均消亡率≥92%, 臭氧残留量≤   0.003mg/m3 (提供相关证明材料)
7、内置液晶显示屏，可显示北京时间、定时时间、定时时间段、 累计时间、故障报警等信息 
8、支持远距离红外遥控操作 
9、具备手动、自动、定时三种工作模式可选
10、具备高、中、低三档可调风速可选

