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	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	半球摄像机
	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°
焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：103.3°~31.5°，垂直视场角：54.6°~17.7°，对角视场角：123.2°~36.1°
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm
最大图像尺寸：1920 × 1080
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（输出最大支持AC24/DC24 V，1 A）
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm
包装尺寸：140 × 140 × 154 mm
设备重量：550 g
带包装重量：722 g
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.95 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP66，IK10
支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于排污单位名称、视频监控点位、时间等内容。
具备夜间白光、暖光或红外补光等功能，确保能清晰识别监测活动过程和监测设备运行情况。
支持SVAC、H.265、H.264、MPEG-4 等中的一种或多种视频编码和解码标准。
具备基于SIP 方式或NTP 方式的网络校时功能，与北京时间的偏差应不超过1 s。
不具备删除、修改视音频和日志记录的功能。
不具备删除、修改设备身份编码信息的功能。
授予管理类用户所需的最小权限，实现管理类用户的权限分离。
禁止非授权用户访问操作系统的系统文件。
禁止非授权用户对前端设备上的软件进行配置或变更。
关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。
设备的安全能力满足GA/T 1788.2 中规定的通用型要求
具备视频丢失检测、遮挡检测、入侵检测、绊线检测、运动目标检测。
	1
	台

	2
	枪式摄像机
	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
宽动态：120 dB
焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：103.3°~31.5°，垂直视场角：54.6°~17.7°，对角视场角：123.2°~36.1°
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光：最远可达50 m
白光：最远可达30 m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850 nm
最大分辨率：1920 × 1080
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽，最大支持512 GB
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电
产品尺寸：94.9 × 100.1 × 195.9 mm
包装尺寸：315 × 137 × 141 mm
设备重量：790 g
带包装重量：1108 g
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W
PoE：IEEE 802.3at，CLASS 4，最大功耗：15 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3at，CLASS 4
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
防护：IP67
支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于排污单位名称、视频监控点位、时间等内容。
具备夜间白光、暖光或红外补光等功能，确保能清晰识别监测活动过程和监测设备运行情况。
支持SVAC、H.265、H.264、MPEG-4 等中的一种或多种视频编码和解码标准。
具备基于SIP 方式或NTP 方式的网络校时功能，与北京时间的偏差应不超过1 s。
不具备删除、修改视音频和日志记录的功能。
不具备删除、修改设备身份编码信息的功能。
授予管理类用户所需的最小权限，实现管理类用户的权限分离。
禁止非授权用户访问操作系统的系统文件。
禁止非授权用户对前端设备上的软件进行配置或变更。
关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。
设备的安全能力满足GA/T 1788.2 中规定的通用型要求
具备视频丢失检测、遮挡检测、入侵检测、绊线检测、运动目标检测。
	1
	台

	3
	监控配件
	支架
	2
	个

	4
	硬盘录像机
	1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源
【硬件规格】
存储接口：2个SATA接口，可满配20TB硬盘
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：4路报警输入，1路报警输出
USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：128Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P异源输出
【功能】
支持视频录像、显示、浏览、检索、回放、下载、标记、锁定等功能。
支持对摄像机的集中管理，包括参数配置、信息导入、导出、升级及日志记录等功能。
具备日志记录和查询功能。日志内容应至少包含登录日志、报警事件信息、系统操作、配置操作等类型，并记录日志类型、操作时间、用户ID、访问对象标识、操作结果等信息。
具备基于SIP 方式或NTP 方式的网络校时功能， 与北京时间的偏差应不超过1 s。
支持同时进行连续录像存储和人员活动片段录像存储。
不得具备删除、修改视音频、日志记录的功能。
不得具备删除、修改统一编码的功能。
授予管理类用户所需的最小权限，实现管理类用户的权限分离。
禁止非授权用户访问操作系统的系统文件。
禁止非授权用户对前端设备上的软件进行配置或变更。
关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。
支持智能分析生成的报警事件内容存储在日志记录中，记录内容应包括事件类型、事件发生开始和结束时间、图片、视频片段等。
支持按周期主动向视频数据汇聚系统上传状态信息，前端设备与视频数据汇聚系统之间的状态检测称为心跳机制。设备心跳发送间隔应为60 s，心跳超时次数应为5 次。
	1
	台

	5
	硬盘
	10t
接口SATA3.0
	2
	块

	6
	机柜
	1000mm*600mm*600mm网络机柜
	1
	台

	7
	PDU插座
	新国标工程PDU电源（10A进10A出）1.5米线长
	1
	个

	8
	交换机
	产品类型二层非网管 PoE 交换机（即插即用，无 Web、无 VLAN）端口配置**8 个 10/100/1000M PoE 电口 + 2 个 10/100/1000M 上联电口****PoE 总功率****60 W**（PoE 标准IEEE 802.3af、802.3at（国标，支持 4 芯供电）供电方式内置 / 适配器 48V DC（AC 100–240V 输入）交换方式存储转发，线速转发外壳金属外壳，无风扇静音散热特色功能支持 EXTEND 远距离模式（最远 300 m，速率降为 10M）、网口防雷工作温度0～40 ℃（商用级，非工业级）
	1
	台

	9
	监控配件
	12V红色警示灯
	1
	个

	10
	线材
	六类网线
	1
	批

	11
	监控配件
	穿线管 线槽等
	1
	批

	12
	人工费
	施工及调试
	1
	批

	13
	门禁主机
	操作系统 嵌入式 Linux
显示屏 4.3 英寸 LCD 触摸屏（竖屏），支持本地视频预览、实时人脸检测
摄像头 200 万像素双目宽动态摄像头，星光级图像传感器（暗光可识别）
刷脸速度 1:N 比对 < 0.2 s / 人
识别准确率 ≥ 99%，支持照片 / 视频防假（默认开启）
识别距离 0.5 m ~ 2.0 m（国内版；海外 MWX 为 0.3~1.5 m）
人脸容量 1500 人脸
卡片容量 3000 张
事件记录 15 万条
识别方式 刷卡、人脸、密码、二维码，及组合方式（人脸 + 卡、人脸 + 密码、卡 + 密码、人脸 + 卡 + 密码等）
卡片类型 IC 卡、CPU 卡序列号、二代 / 三代身份证序列号（13.56 MHz）
通讯 TCP/IP（10/100M 自适应）+ WiFi（2.4G）
网络接口 1 个 RJ45
门锁输出 1 路
开门按钮 1 路
门磁输入 1 路
防拆 支持（TAMPER 1 路）
RS-485 1 路（半双工，海康私有协议）
韦根 1 路，支持 W26 / W34 / W27 / W35
USB 1 路（USB 2.0，U 盘导入导出加密数据）
供电 DC 12V / 1 A（配电源适配器），不支持 PoE
防护等级 IP65（室外可用）
工作温度 -30 ℃ ~ 60 ℃
工作湿度 10% ~ 90%（不凝露）
安装方式 壁挂
尺寸 181.3 × 91.3 × 24.5 mm
重量 净重约 0.36 kg，毛重约 0.93 kg
	1
	台

	14
	电磁锁
	280KG单门磁力锁
	1
	套



