[bookmark: _GoBack]1. 拆除地沟内原有老旧钢管，更换新钢管明细：

• DN70焊接钢管：约26m

• DN50焊接钢管：约82m

• DN40焊接钢管：约42m

• DN32焊接钢管：约21m

• DN25焊接钢管：约70m

2. 管道刷防锈漆两遍。

3. 管道外部做30mm厚橡塑管壳保温。

4. 更换阀门等附件。





